Kontrolní otázky pro opakování ze dne 19,10,
Vypracovat a poslat do 21,10
1.	Hysterezní ztráty jsou-
2.	Ztráty vířivými proudy jsou-
3.	Jednotkou frekvence je-
4.	V Evropě se používá frekvence síťového napětí (průmyslová frekvence)-
5.	Jednotka pro měření úhlů v obloukové míře je-
6.	Jestliže u střídavého proudu hovoříme o efektivní hodnotě, pak porovnáváme se stejnosměrným proudem jeho-
7.	V paralelním zapojení ideálního rezistoru, ideální cívky a ideálního kondenzátoru při rovnosti indukční a kapacitní reaktance-
8.	V sériovém zapojení ideálního rezistoru, ideální cívky a ideálního kondenzátoru při rovnosti indukční a kapacitní reaktance-
9.	Rezonanční frekvence podle Thomsonova vzorce-
10.	Rezonanční křivka vyjadřuje závislost-